|  |
| --- |
| **附件：** |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:花岗岩 | m2 | 54.00 |
| 2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:垫层2.拆除构件的厚度或规格尺寸:300mm垫层 | m2 | 54.00 |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土（人工挖土）2.挖土深度:2米以内 | m3 | 133.20 |
| 4 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:人工回填石粉渣 | m3 | 20.00 |
| 5 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 | 97.20 |
| 6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方2.运距:35km | m3 | 36.00 |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾2.运距:35km | m3 | 37.80 |
| 8 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm石粉垫层2.材质及规格:HDPE内肋增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管 | m | 40.00 |
| 9 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土2.挖土深度:2米以内 | m3 | 12.56 |
| 10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方2.运距:35km | m3 | 12.56 |
| 11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:沉沙池 | 座 | 2 |
| 12 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:300mmC10混凝土垫层2.面层材料品种、规格、颜色:50mm花岗岩面层 | m2 | 86.55 |
| 13 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1. 朱蕉2株紫雪茄花500袋2.鸭脚林400袋3.红花继木180袋4.九里香160袋5.翠芦莉300袋 | 类 | 5 |
| 14 | 050307016001 | 树池 | 1.池壁材料种类、规格:砖墙面贴花岗岩 | 个 | 2 |