附件：

深圳外国语学校龙华高中部 2026 年足球场草坪维护保养项目（重新招标第一次）清单

	类别
	序号
	货物名称
	品牌
/型号
	项目参数
	单位
	数量
	单价
	总计

	补
种
货
物
类

	1
	
兰引三号草皮
	
	1.草皮厚度：通常 3-5cm（含根系层）
2.密度：草根100%覆盖率
3.含水率：15-25%
4.杂草率	:≤ 1%
5.坪床基质：沙质土/壤土等
6.适用场景：足球场
7.包装/运输：卷状/捆，保湿处理
	平方
	1145
	
	

	
	
2
	种植土、营养土
	
	配方：65%园土+15%腐殖土+5%河沙+15%有机肥等，可按草皮生长需求调整
	包
	80
	
	

	
	3
	肥料（复合肥、尿素等）
	
	1.全年施肥不少于 4 次：春施氮肥、夏施复合肥、秋施钾肥、冬季施有机肥；
2.高温季节（7-8 月）减少纯尿素使用，以缓释复合肥为主；
3.每次施肥完成后提供施肥记录、现场照片；
4.若因肥料质量、用量不当造成草坪灼伤、枯死，乙方须无偿补植，并承担全部材料人工成本。
5.根据土壤肥力情况施加有机肥、微生物肥料，调节土壤酸碱度，提升土壤肥力，为草坪生长提供良好条件。
6.频率：每月1-2次
	包
	5
	
	

	
	4
	除草剂
	
	1.杂草控制：杂草率≤ 1%，
2.农药使用:使用低毒、低残留农药，严格遵守安全间隔期，施药后间隔 3-5 天方可开展其他消杀作业
	包
	50
	
	

	
	5
	预留补种兰引三号草皮
	
	1.草皮厚度：通常 3-5cm（含根系层）
2.密度：草根100%覆盖率
3.含水率：15-25%
4.杂草率	:≤ 1%
5.坪床基质：沙质土/壤土等
6.适用场景：足球场
7.包装/运输：卷状/捆，保湿处理
	平方
	300
	
	





	类别
	序号
	货物名称
	品牌
/型号
	项目参数
	单位
	数量
	单价
	总计

	养
护
服
务
类
	1
	兰引三号草皮养护
	
	1.清除杂物：清除场地上的杂草、石块、树根及其他障碍物。
2. 松土平整：使用人工平整土地，确保地面无杂物。
3. 填补场地凹陷：对低洼区域填土找平。
4.压实土壤：平整完成后轻轻压实土壤，为后续铺草施工做准备。
5.排水处理：保证场地排水坡度达标，杜绝场地积水。
6. 养护频次：7月至10月养护4次，11月至次年1月养护1次，2月至4月养护1次，5月至6月养护2次，全年合计共8次。
7. 操作内容：对磨损严重区域（如球门区、角球区）补种相同草种。频率：发现裸露即补。
8. 定期季节性管理：春季清理残枝杂草并启动季度施肥； 
夏季增加灌溉频次，加强病虫害防治并提高修剪频次； 
秋季减少修剪次数、抬高留茬高度以维持草坪厚度；
冬季限制场地使用，保障草坪安全越冬。
	平方
	7145
	
	

	
	2
	草皮修剪
	
	1.设备要求：使用滚刀式剪草机，刀片锋利无缺口；禁止使用劣质甩刀机以免造成草叶撕裂发白。
2.平整度要求：修剪后全场高度均匀一致，无高低条纹、漏剪、草墩。每次修剪完毕后草屑须当日全部清运出场，不得就地堆积。
3.修剪走向：每次修剪轮换横竖交叉方向，避免草坪单向倒伏、根系横向徒长。
4.频率：每次养护时进行修剪。
	平方
	7145
	
	

	
	3
	浇水
	
	1.养护单位每日巡查土壤干湿状况并建立浇水作业台账（时间、用水量、天气、现场照片）
2.若出现草坪长期干旱发黄、局部积水烂根形成斑秃等情况，须 2 个工作日内完成整改，对受损草坪无偿补植；
3.不得出现只浇表层、长期浅浇导致草坪抗旱性下降问题，甲方检查发现后，须限期整改；
4.灌溉设备定期检修，喷头堵塞、漏水、出水不均及时修复，保证全场浇水均匀无干斑、无积水区。
	平方
	7145
	
	

	
	4
	垃圾清运
	
	清理草屑：将草屑清扫干净并装袋，草屑须当日运出场外进行处理。
	项
	1
	
	

	
	5
	打孔通气
	
	使用打孔式通气机（配备空心打孔针）改善土壤透气性和排水性。作业频次：每年春季和秋季各开展 1 次。
	项
	1
	
	

	
	6
	病虫害防治
	
	定期检查，采用生物、化学或物理等综合防治方法。频率：每次保养后进行。
	项
	1
	
	

	
	7
	平整土地
	
	1.使用人工平整土地，确保地面无杂物。填补凹陷，对低洼处进行填土找平。
2.平整作业完成后轻压土壤，保证场地平整。
	项
	1
	
	

	合计
	
	



