附件2：货物技术参数
	序号
	产品名称
	产品描述
	备注

	1
	5206房窗户

	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻
3.内外墙修复，垃圾清理
4.高空作业
5.间距：1850mm±100mm一个，1120mm±100mm一个
6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm
	

	2
	5207房窗户
	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻
3.内外墙修复，垃圾清理
4.高空作业
5.间距：1850mm±100mm一个，1120mm±100mm一个
6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm
	

	3
	5308房窗户
	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻
3.内外墙修复，垃圾清理
4.高空作业
5.间距：1850mm±100mm一个，1120mm±100mm一个
6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm
	

	4
	5307房窗户
	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻，
3.内外墙修复，垃圾清理，
4.高空作业
5.间距：1850mm±100mm一个
6. 规格：（1000mm*1400mm）±100mm
	

	5
	5307房窗户
	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻，
3.内外墙修复，垃圾清理，
4.高空作业
5.间距：间距：970mm±100mm一个，400mm±100mm一个
6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm
	

	6
	5306房窗户
	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻
3.内外墙修复，垃圾清理
4.高空作业
5. 间距：970mm±100mm一个，400mm±100mm一个
6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm
	

	7
	5205房窗户
	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻
3.内外墙修复，垃圾清理
4.高空作业
5间距：750mm±100mm一个，1075mm±100mm一个
6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm
	

	8
	5211房窗户
	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻
3.内外墙修复，垃圾清理
4.高空作业
5.间距：800mm±100mm一个
6. 规格：（1000mm*1400mm）±100mm
	

	9
	5401房
	1.90mm型材1.4mm厚铝合金
2.安装5mm钢化单玻
3.内外墙修复，垃圾清理
4.高空作业
5.间距：800mm±100mm一个
6. 规格：（1000mm*1400mm）±100mm
	

	10
	拆除窗户
	1.5205,5211,5401房，
2.原有窗户拆除
3.墙面恢复窗顶浇过梁
	

	11
	5401房排气扇
	打孔安装10寸墙排排气扇
人工.材料
	

	12
	窗帘1
	1.遮光布帘及安装
2.规格：（2000mm*1400mm）±100mm
	

	13
	窗帘2
	1.遮光布帘及安装
[bookmark: _GoBack]2.规格：（1000mm*1400mm）±100mm
	



