第二章 招标项目需求
备注：技术要求中设有“▲”号的部分为重要技术参数，负偏离将导致严重扣分，但不导致废标。打“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。
一、货物清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注
	财政预算限额（元）
	类型

	1
	龙华高中部办公室家具采购项目
	1
	项
	不接受进口
	98090
	货物类


注：资金来源：财政资金，超出财政预算金额的投标报价将做无效标处理。备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 （2）进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
二、分项清单及具体技术要求
(一)分项清单
本项目核心产品为：定制办公卡位
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	定制办公卡位（双人对坐）
	12
	张
	拒绝进口

	2
	定制办公卡位（单人）
	18
	张
	拒绝进口

	3
	办公椅
	42
	张
	拒绝进口

	4
	圆形茶几
	2
	张
	拒绝进口

	5
	凳子
	4
	张
	拒绝进口

	6
	高脚凳
	6
	张
	拒绝进口


（二）具体技术要求
说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML等情形均视为负偏离。
	序号
	产品名称
	产品描述
	备注

	1
	定制办公卡位（双人对坐）
	1、基材：E0级标准的MFC板。规格尺寸：1400W×2400D×1120H（±20mm）
	

	
	
	2、五金台架：颜色为玛瑙灰。抽屉配机械密码锁，线盒：银色OEFG243A线盒，带可装86插底盒。
	

	2
	定制办公卡位（单人）
	1、基材：E0级标准的MFC板。规格尺寸：1400W×1200D×1120H（±20mm）
	

	
	
	2、五金台架：颜色为玛瑙灰。抽屉配机械密码锁，线盒：银色OEFG243A线盒，带可装86插底盒。
	

	3
	办公椅
	1、座椅尺寸约为560*570mm(±10mm)。
	

	
	
	3、PP固定头枕，网布加宽设计，椅背PP背框，椅座12mm座板，定型绵，弹力布座布，原位锁定蝴蝶底盘，PP连体固定扶手，行程100mm沉口50mm三级气杆，340mmPP五星脚，椅轮：60/25黑色PA轮
	

	
	
	▲网布，符合GB 18401-2010、GB 17927-2024、GB/T 19817-2005标准，甲醛含量≤40mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均达到4-5级；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级；耐磨性≥6000转，无纱线断裂；PH值符合要求；无异味。

阻燃布绒，符合GB 18401-2010、GB/T 27717-2011、GB 8624-2012标准，无异味，可分解致癌芳香胺染料（24项）均≤5mg/kg，甲醛含量≤20mg/kg，富马酸二甲酯含量≤0.05mg/kg，覆面材料理化性能-纺织面料-色牢度-耐干摩擦：经向：4-5级，纬向：4-5级；窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B₁级：氧指数OI（经向、纬向）≥34.0%，损毁长度（经向、纬向）≤15mm，燃烧滴落物未引起脱脂绵燃烧或阴燃，续燃时间（经向、纬向）≤2s，阴燃时间（经向、纬向）≤2s。

海绵，符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024标准，厚度偏差符合要求，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均符合要求；拉伸强度≥110kPa，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥85kPa，断裂伸长率≥160%，回弹率≥40%，表观密度≥40kg/m³；阻燃性能安全技术要求，评定为阻燃Ⅰ级，香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。

气压棒：符合GB/T 29525-2013标准；外观-金属件（检测项≥5项）符合要求；理化性能-金属件涂层-耐盐雾：24h，直径1.5mm 以下的锈点不多于20点/d㎡，其中直径不小于1.0mm的锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经300000次循环寿命(当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程)试验后，公称力Fa的总衰减量≤1%；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。

水性喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。

办公椅，符合QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2024、GB/T 4744-2013、GB/T 30159.1-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 12703.1-2021、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.34-2024、GB/T 19746-2018、GB/T 43823-2024、GB/T 20383-2006标准；形状和位置公差：座面左右水平偏差、着地平稳性，符合要求；外观符合要求；理化性能要求：软质聚氨酯泡沫塑料：密度、75%压缩永久变形；金属件涂层；电镀层理化性能：耐盐雾18h，符合要求；力学性能：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底座静载荷、座面左右弯曲交替负荷耐久性≥4万次，符合要求；安全性：基本安全、密封性能、耐高低温性能合格；甲醛释放量未检出、TVOC未检出；防水性能≥3级；耐沾污性合格；抗菌性能-嗜肺军团菌、结核分枝杆菌：抑菌率≥99%；抗静电性能：半衰期≤10s，抗静电性能优异；恒温恒湿试验（≥240h）：试验后，试样表面应无开裂；温度/湿度组合循环试验≥240h：试验后，试样表面应无开裂；盐溶液周浸试验≥168h试验后，样品表面涂层未被腐蚀；H3N2抗病毒活性值＞1.0；致敏性分散染料，检测符合要求。

（上述▲参数投标人需提供检验报告：1、检验报告上具有 CMA 标识；2、检验报告出具日期在 2024年1月至本项目公告日前；3、须在一份检验报告中全部满足或优于该项参数要求，否则视为不符合；4、报告上委托/受检单位为投标人或所投产品任一制造商；5、同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”的报告查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。）
	

	4
	圆形茶几
	规格参数：800mm*750mm±20mm（以上尺寸均允许偏离±20mm）；白色喷涂圆盘脚；铝合金材质。
	

	5
	凳子
	颜色：白 ；椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维注塑成型；采用钢架，直径≥19mm，壁厚≥1.5mm，弓型结构。
	

	6
	高脚凳
	规格：480*460*815mm  （±20mm），凳面:优质西皮，脚架：实木
	


