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	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	钢结构天窗面板
	70.73
	m2
	拒绝进口

	2
	天窗面板排水
	1
	项
	拒绝进口

	3
	钢结构与墙体交接处防水处理
	1
	项
	拒绝进口

	4
	监控移位
	1
	项
	拒绝进口

	5
	安装服务费
	1
	项
	拒绝进口


货物技术参数
	序号
	产品名称
	产品描述
	备注

	1
	钢结构天窗面板
	
1.钢结构品种、规格:斜拉杆:φ100X8（Q235B）、框架钢梁¨200X150X8（Q235B）、次梁150X100X6（Q235B）、龙骨80X60X4（Q235B）
2.预埋钢构件
3.面板材质：8mm厚优质耐力板（颜色可选），配套耐力板专用压边条，防水胶条
4.钢结构涂防腐漆的钢构件均应做表面喷砂除锈，钢结构涂环氧富锌底漆，厚度为1x50um，环氧云铁中间漆，厚度为1x50/um，面漆为3遍氟碳漆，厚度为100um.
5.结构胶等其他辅材
6.其它应满足相关技术规范
	

	2
	天窗面板排水
	1.排水沟规格：200*200mm
2.材质：2mm厚304不锈钢排水天沟
3.排水管：DN110PVC雨水管
	

	3
	钢结构与墙体交接处防水处理
	1.原外墙开20X10mm槽
2.2mm厚不锈钢板入墙20mm
3.玻璃专用胶填缝
4.恢复墙面油漆
	

	4
	监控移位
	
1.监控保护性拆除及移位
	

	5
	安装服务费
	
1.施工脚手架
2.高空作业车
3.安全文明施工措施
4.施工地面及成品保护
5.完工场地清洁
6.项目保险
	




