附件2：货物技术参数
	序号
	产品名称
	产品描述
	备注

	1
	屏风卡位
	1.1规格（mm）：1800W*1450D*1300H
	

	
	
	1.2材质：屏风厚度≥40mm，采用铝合金型材框架，表面粉末静电喷涂或氧化处理，屏风铝材主龙管厚度≥1.2 mm，上下屏风表面采用浸渍胶膜纸饰面，基材为E0级中密度纤维板，台面厚度25mm承重力强；封边：采用环保加厚PVC硬胶边，ABS环保热熔颗粒胶封边处理，封边严密、平整、无脱胶，表面无胶渍；配置: 屏风+主台面+副边台+矮柜+钢脚+台面上屏风走线盖；五金件：五金连接件，静音阻尼三节滑轨，台面下钢制方通增加台面承重力，哑白色静电喷涂防锈处理。
	

	
	
	1.3▲屏风卡位：
依据GB/T 22792.3-2008：
承载屏风稳定性：试验时屏风未倾翻，符合；
部件移出试验：所有组件未被移出，结构无损坏，符合；
加载强度试验：加载 100kg、保载 24h，装配件稳定、无破损、无变形松动，符合；
依据GB/T 22792.1-2009：
屏风工艺要求：符合；屏风可接受载荷明示要求：符合；高度：符合；主要功能尺寸符合；
依据GB/T 36022-2018：氨未检出；
依据GB/T 38794-2020：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；
依据QB/T 4668-2014：桌面宽度、深度、固定高度：符合；中间净空高：符合；中间净空宽：符合；
依据QB/T 4371-2012：
金黄色葡萄球菌（ATCC6538）：抑菌值＞99%，符合；
大肠埃希氏菌 (ASI.90)：抑菌值＞99%，符合。
▲喷涂粉末：依据HG/T 2006-2022：I型1类热固性粉末涂料的要求：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物（125μm）：全部通过；涂膜外观：正常；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥5H； 附着力：干附着力≤1级；耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐磨性（750g/500r）≤41mg；杯突试验≥7mm；弯曲试验≤2mm，涂层无开裂或从底材上剥落；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]：不低于220h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐盐雾性：中性：≥220h划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.8mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性（室内用）：≥220h无异常。
（上述▲参数投标人需提供检验报告：1、检验报告上具有 CMA 标识；2、检验报告出具日期在 2023年12月至本项目公告日前；3、须在一份检验报告中全部满足或优于该项参数要求，否则视为不符合；4、报告上委托/受检单位为投标人或所投产品任一制造商；5、同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”的报告查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。）
	

	2
	办公椅
	2.1规格（mm）：常规
	

	
	
	2.2材质：整体框架：黑色高强度尼龙+ 玻璃纤维；面料：优质高弹性网布；扶手：高强度尼龙+玻璃纤维+PU扶手垫+塑胶内管；背支撑架：黑色高强度尼龙+ 玻璃纤维；底盘：T型单杆式机械底盘；气压棒：BIFMA、EN1335、AFRDI、JIA认证之优质气压棒，四级80MM行程；椅脚：350MM高载重高强度尼龙+玻璃纤维椅脚（超越行业标准，可载重1500KG)；滑轮：BIFMA、AFRDI、JIA认证之60MMPU滑轮。
	

	
	
	2.3▲办公椅：
依据QB/T 2280-2016：
形状位置公差：椅背偏心度≤41mm、外形对称度≤2.5mm、着地平稳性＜0.2、座面左右水平偏差≤1.5mm；
理化性能：泡沫密度≥32g/m³、面料干摩擦色牢度4-5 级、回弹性≥43%、压缩永久变形≤7%；金属涂层/镀层耐盐雾符合、附着力1级；电镀层无锈点；
力学性能：向前/侧向/向后倾翻均未倾翻；座面冲击、扶手垂直/水平静载荷、底座静载荷、椅背往复耐久（I型、II型及III型）、倾斜机构、座面往复冲击、座面左右弯曲耐久均符合要求；
阻燃性：无续燃、无阴燃；
甲醛释放量：≤0.04mg/m²・h；
TVOC：≤0.15mg/m²·h。
依据QB/T 5224-2018：
尺寸：轮径≥54mm、偏心距≥19mm、双联轮宽2×9.0±0.1mm、轮间距 17~18mm、倒圆半径均达标；外观装配：符合要求；抗冲击性符合要求；静载荷：轮径变形量 0.6±0.1%；耐低温性能：符合要求。
依据 QB/T 4668-2014：
依据GB/T 40906-2021：
DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出；
依据QB/T 4371-2012：金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538)：抑菌值＞99%、大肠杆菌 (ATCC 25922)：抑菌值＞99%、大肠埃希氏菌 (AS1.90)：抑菌值＞99%、肺炎克雷伯氏菌 (AS1.1736)：抑菌值＞99%。
▲耐磨脚轮：
依据GB/T9341-2008：双立柱材料试验机测试弯曲强度平均值74MPa±2；
依据GB/T 1043.1-2008：摆锤冲击试验机测试简支梁无缺口冲击强度完全破坏类型平均值100(kJ/m²)±1；
依据GB/T 1040.1-2018或GB/T 1040.1-2025,GB/T 1040.2-2022：电子万能材料试验机测试拉伸强度平均值62MPa±1，拉伸断裂标称应变平均值11%±1；
依据GB/T 2411-2008：邵氏硬度计D型测试邵氏硬度平均值76±1；
依据GB/T 16422.2-2022：比色灯箱测试氙灯老化试验灰卡等级4-5级。
依据GB/T 2408-2021：水平垂直燃烧试验仪测试燃烧性(水平燃烧)符合HB等级燃烧要求。
▲PU定型海绵：
依据GB/T 10802-2023：40%压陷硬度偏差+8N；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值18.0%±1；灰分≤2.68%；甲醛散发≤0.77mg/kg；
依据GB/T 40908-2021：多溴联苯、多溴二苯醚未检出。
▲环保网布：
依据FZ/T 62011.3-2016：残留金属物：无遗留物；断裂强力（N）：直向≥1000，横向：≥820；干洗尺寸变化率：直向±1.0%，横向±1.2%；水洗尺寸变化率：直向±0.65%，横向±1.0%；起毛起球≥4-5级；撕破强力（N）：直向≥92，横向≥99；耐干洗色牢度：变色、沾色（棉）、沾色（聚酯纤维）均≥4-5级；耐光色牢度≥3级；耐皂洗色牢度：变色、沾色（棉）、沾色（聚酯纤维）均≥4-5级；
依据GB/T 35611-2017：耐汗渍色牢度：变色-酸、沾色（棉）-酸、沾色（聚酯纤维）-酸、变色-碱、沾色（棉）-碱、沾色（聚酯纤维-碱）均≥4-5级；耐摩擦色牢度（干摩）：沾色-干摩≥4-5级；耐摩擦色牢度（湿摩）：沾色-湿摩≥4-5级；耐水色牢度：变色、沾色（棉）、沾色（聚酯纤维）均≥4-5级；可萃取重金属：砷(As)、铅(Pb)、铬(Cr)、钴(Co)、铜(Cu)、镍(Ni)、镉(Cd)、六价铬(CrVl)、汞(Hg)均未检出（N.D.），锑(Sb)≤5.0mg/kg；多环芳烃（16项）、邻苯二甲酸酯、氯化苯和氯化甲苯总量、总铅、总镉、有机锡化合物均未检出（N.D.）；
依据GB18401-2010：甲醛含量未检出（N.D.），pH值为4.0~6.5，无异味，可分解致癌芳香胺染料（24项）未检出（N.D.）。
（上述▲参数投标人需提供检验报告：1、检验报告上具有 CMA 标识；2、检验报告出具日期在 2024年1月至本项目公告日前；3、须在一份检验报告中全部满足或优于该项参数要求，否则视为不符合；4、报告上委托/受检单位为投标人或所投产品任一制造商；5、同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”的报告查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。）
	

	3
	增补屏风
	3.1规格（mm）：1450W*1300H
	

	
	
	3.2材质：屏风厚度≥40mm,采用铝合金型材框架，表面粉末静电喷涂或氧化处理,屏风铝材主龙管厚度≥1.2 mm，上下屏风表面采用浸渍胶膜纸饰面，基材为E0级中密度纤维板；含增补所需配件
	

	4
	增补台面板
	4.1规格（mm）：1800（500）*1450（500）
	

	
	
	4.2材质：台面厚度25mm承重力强；封边：采用环保加厚PVC硬胶边，ABS环保热熔颗粒胶封边处理，封边严密、平整、无脱胶，表面无胶渍
	

	5
	增补钢脚
	钢制脚架，哑白色静电喷涂防锈处理，带脚垫；尺寸：常规。
	

	6
	增补背柜
	6.1规格（mm）：1450W400D750H
	

	
	
	6.2材质：台面厚度25mm承重力强；封边：采用环保加厚PVC硬胶边，ABS环保热熔颗粒胶封边处理，封边严密、平整、无脱胶，表面无胶渍
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