深圳外国语学校 集团2026各运动队器材货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	杠铃杆
	4
	根
	

	2
	史密斯综合训练器
	1
	台
	

	3
	无动力跑步机
	2
	台
	

	4
	直插式排球柱（套装）
	2
	套
	

	5
	数据心率背心
	12
	件
	

	6
	追踪器
	12
	台
	

	7
	艺术体操垫
	390
	㎡
	

	8
	围棋机器人
	2
	台
	

	9
	健身房影像音箱
	1
	套
	










技术参数：
	序号
	货物名称
	采购技术要求

	1
	杠铃杆
	1.阻力形式：铃片(另配)
2.表面处理：镀铬(满足 72 小时盐雾测试≥6 级)
3.重量：≥20kg
4.抗拉强度：≥215K  PSI
5.长度：≥220cm
6.配件：快速卡头一对(需带有品牌logo标)
7.承重：≥2000LB；按 GB23177-2008 加载380KG 圆跳动度小于0.6mm
8.滚花：IWF1.2mm (5 段)
9.轴承：滚针×10、套筒×2
10.握把直径：≥28mm
11.握把长度：≥131cm
12.套筒直径：≥50mm

	2
	史密斯综合训练器
	综合训练器健身器材多功能（四合一）                                                                        1、产品尺寸：≥2286*1358*2192mm           
2、配置块：≥164KG                          
3、最大产品训练载荷：≥120KG                 
4、最大人体使用重量：≥120KG              
5、净重：357.8kg                             
6、管材厚度：≥2.0mm                      
7、钢丝绳：≥Φ4.8mm                      
8、配套杠铃片140KG ：5KG*2片、10KG*2片、15KG*2片、20KG*4片、20KG三项杆1根 
9、配套14档自由调节，25档精准高度调节，2MM加厚管材，6组杠铃片挂架，三环拉手带×2，高拉把手×1，低拉把手×1，弹簧夹×2，臂屈伸挂杆×2，长安全杆×2，短安全杆×2

	3
	无动力跑步机
	1、驱动方式：重力自主驱动，额定功率 0HP、峰值马力 0HP，无需电机驱动；配置磁铁阻力制动调节组件，支持 1-8 档阻力分级调节，内置轻跑、竞走、侧步、冲刺 3 大类标准运动模式，可自由切换不同强度训练档位。
2、速度控制：设备限速区间 0-20km/h，依靠人体发力自主调控行进速度，还原自然跑步发力状态；整机标配独立紧急停止装置，遇突发状况可快速锁止跑带，充分保障训练人员使用安全。
3、跑台跑带结构：采用非全跑台弧形曲面结构，跑带为履带式铝合金骨架材质；跑带整体尺寸 3600mm×480mm，有效跑步区域尺寸 1500mm×480mm，有效跑带宽度 48cm，骨架承重耐磨、抗形变性能优异。
4、尺寸：整机外形尺寸≥2000mm×900mm×1600mm；
5、设备配备 7 英寸以上 LED 智能显示屏，可实时同步展示运动时间、实时速度、运动距离、热量消耗四项核心运动数据；面板配置模式选择、数据重置清零、参数设置实体操作按键，操作逻辑简洁，数据测算精准直观，一键完成功能切换与参数调整。
6、机身结构：一体化加厚钢制主体框架，配套一体式防护安全扶手，底部配置场地调平支撑脚与移动滚轮，便于场地移位与水平校准；

	4
	直插式排球柱（套装）
	直插式排球柱                                         
1. 排球柱由内外立柱，紧线机构和预埋件组成。
2. 排球柱外立柱选用φ76×5的优质无缝管，内立柱选用φ65×5光亮管制作，外立柱内置一对互成90度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：1920~2550mm。 
3. 外立柱中，一立柱外侧置有网钩，绳系在网钩上，另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构，此机构是采用蜗轮蜗杆传动原理，具有结构紧凑，承载能里大，工作平稳，可以自锁（起到安全保护作用）等优点。通过调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，确保钢丝绳牢固拉紧，并实现网的高度要求。
4. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。
5. 排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。
6.排球柱外表包裹EVA模压成形防护套，能有效保护好运动员的安全
7. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
直插式排球柱护套                                     
1、排球柱护套规格：长2050mm。
2、排球柱护套材料：聚氨酯组合料，厚度、强度适中，缓冲性能好。
3、工艺：模压成形。
4、颜色：蓝色，色泽鲜亮。 
5、安装：一副护套2组，2片/组，采用带有刺毛毡的绑带固定，包含同品牌排球网、绑带。
直插式排球柱预埋件                                
1、预埋件规格：高350mm。
2、预埋件由预埋件盖板、预埋管件和连接管组成。
3、预埋件盖板为铝铸件，造型精致美观，可翻转，操作简便。
4、预埋管件采用∅84x3.5圆管制作，管件上法兰采用不锈钢板冲压成型制作，管件上端设有盖板专用放置盒，使用方便。
5、预埋件连接管为不锈钢圆管，通过十字槽沉头螺钉将盖板和预埋管件连接。
6、预埋件整体设计独特，盖板调节螺丝可满足预埋高度偏差微调。
排球标志杆                                       
1、排球标志杆规格：直径φ10mm，长1800mm；
2、标志杆上设有上下固定件，上部固定件处设有限位机构，方便挂于球网上沿包边处，下部固定件处设有锁紧机构和固定把手，便于将球网下沿包边卡紧锁牢。
排球网标志带                                     
1、规格： 长1000mm，宽50mm。
2、材质：白色PVC布。
3、数量：2条/副。

	5
	数据心率背心
	1、尺码：青少年YS、YM、YL，成人S、M、L、XL；
2、材质：锦纶徕卡速干面料，柔性金属纤维心率电极片；
3、一体化集成内置心率导线，无需再外接心率带；
4、魔术粘设计，可自由调节松紧舒适度；

	6
	追踪器
	一、数据追踪器
1、心率数据一体化集成，无需外接心率追踪器搜集心率数据；
2、尺寸：≤80*45*19mm；
3、重量：≤55g；
4、定位方式：双频五星卫星定位，频率：≥10Hz ；
5、传感器：6轴IMU惯性传感器，频率：≥100Hz；
6、心率：ECG心电图采集数据；
7、传输方式：蓝牙集体传输团队运动表现数据，可支持OTA在线升级；
8、续航：≥5小时；
9、充电方式：磁吸充电，5V1A；
10、状态显示：LED呼吸灯；
11、防护等级：IP67，具备防雨防尘功能；
12、使用环境：-10℃至60℃；
13、配备12位充电收纳箱、可同时收纳12个数据追踪器并充电；
二、足球团队运动表现功能
1、具备电脑网页端和平板电脑端操作，现场使用支持平板电脑端操作；
2、具备球队、球员数据导入及管理功能，支持历史数据查看，支持历史数据对比功能；
3、具备训练/队内赛/队外赛模式，针对不同的场景都能提供数据服务；
4、队伍创建：队员可通过队伍二维码填写资料加入队伍；支持组建多个队伍，可根据不同的队伍类型选择对应的数据分析标准；
6、平板端支持：追踪器电量、4G信号、卫星质量；分配、绑定追踪器给球员；追踪器固件升级、软件版本升级功能；
▲7、平板端具备呈现球员以下数据：总距离、高强度距离、实时速度、最大速度、加减速次数、距离/分钟、最大心率、平均心率、心率强度、卡路里消耗，心率数据与冲刺速度对应图，心率数据与加减速对应图等数据；（提供产品彩页或平板端照片证明满足该功能要求）
▲8、训练报告具备：团队及个人比赛统计、跑动分析、心率分析、跑动速度区间、热力图、区域停留占比，支持球员数据对比，基准比赛数据对比；（提供产品彩页或平板端照片证明满足该功能要求）
▲9、具备提供训练和比赛报告PDF导出功能；
三、认证资质
 1.取得FIFA BASIC认证：可以用于各级别正式比赛，投标时提供FIFA BASIC认证证书。

	7
	艺术体操垫
	1、本体操垫为毛毯面材质结构，整体配色为米色，外观整洁大气，适配各类体育训练场地铺设使用。产品标准规格尺寸为14m×14m，双层结构设计，单块垫子厚度为2cm；
2、多溴联苯类指标：一溴联苯至十溴联苯各类物质均未检出，单类检出限为5mg/kg，多溴联苯总含量未检出，满足≤1000mg/kg的限值要求，符合安全标准。
3、多溴二苯醚类指标：各类溴二苯醚物质均未检出，单类检出限为5mg/kg，多溴二苯醚总含量未检出，符合≤1000mg/kg的规范限值，阻燃相关有害物质达标。
4、邻苯二甲酸酯类指标：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)均未检出，检出限为50mg/kg，各项指标均符合≤1000mg/kg的限值标准，无塑化剂超标风险。

	8
	围棋机器人
	1、下棋：包括人机对弈、面对面下棋，人人对弈，还可以下五子棋、象棋；人机对弈时机器可以自动匹配棋者的棋力、棋力相当的AI对弈练习质量高，人人对弈时机器人代替对手来落子，临场对弈体验感好，增加棋者的学棋兴趣。
2、涨棋：包括零基础到高段的系统课、名局精讲、丰富精选习题、AI复盘；
3、报告：每日学棋练棋的数据以报告形式呈现，方便了解、看见进步。
4、屏幕：10.1英寸高清屏，分辨率1920*1200，是无频闪护眼屏幕还不易刮花
5、摄像头：棋局摄像头像素≥800万、感知摄像头像素≥200万
6、内存：32G，可满足系统运行、资源文件和使用记录存储
7、放置与重量：主机等整机重≥3.8Kg，至少适合宽69cm、长62cm的平整桌面使用

	9
	[bookmark: _GoBack]健身房影像音箱
	音箱2只
1、频率响应不劣于55Hz-19KHz:2：灵敏度不小于92dB 1.0W/1m:连续声压级不小于112dB，峰值声压级不小于118dB
▲2、模式：音箱自带不少于2种模式切换，通过旋钮拨档，1：FS Mode(反馈抑制模式，在不影响声压听感的情况下可有效抑制啸叫)；2：Music Mode （音乐模式）（提供产品彩页或实物照片证明满足该功能要求）
3、额定功率不小于100W     
4、峰值功率不小于400W
5、低音单元不低于1×8"
6、高音单元不低于1×3"
无线话筒（一拖二）1套、手持、领夹、头带可选
1、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，避免串频现象
2、使用不劣于UHF640-689.900MHz频段，避免干扰频率，频宽不劣于49.9MHz，每个通道不少于500个频点可调，
3、本机采用2块TFT白底宽屏；
4、RF信号、AF信号、天线、话筒电池电量、频率显示、通道显示、锁屏显示；
5、接收器前面板自带不少于1个电源开关，每个通道自带不少于1个UP按键、不少于1个SET按键、不少于1个DOWN按键、每个通道带一个音量旋钮、不少于1个红外对频接收窗；
6、接收器参数：载波频段不劣于640-689.900MHz
7、频宽不劣于49.9Hz
8、天线：接收机后面板自带不少于2个螺纹天线端口：ANT-A、ANT-B，2根640-690MHz天线
9、发射机参数：载波频段不劣于640-689.900MHz；频宽不劣于49.9Hz
10、对频：红外线同步
11、显示屏：可显示频率、电池电量、静音、发射功率等信息
两通道功放1台
1、不少于3段式均衡调节，使声音效果调节更加灵活
2、具有USB数字音频接口，支持MP3播放，支持蓝牙播放
3、机器自带反馈抑制功能，方便抑制话筒啸叫
▲4、输入：具有不少于6路MIC输入，带隐藏式电平调节；不少于2路立体声线路输入，带隐藏式电平调节
▲5、支持USB、蓝牙播放，可扩展光纤输入、同轴输入。
6、输出：具有不少于1路立体声录音输出，具有不少于4路音箱输出接口。 
▲7、内置DSP回声效果。
8、额定功率：（立体声）8Ω：不少于200W×2、4Ω：不少于350W×2
▲9、信噪比：线路：不少于90 dB（A计权）、话筒：不少于78 dB（A计权）
10、包含安装调试维护1项、HDMI线1条2米、HDMI线3条各15米、HDMI分配器1台、电源线1项、投影支架1副，需包含将学校现有的投影、2台触控一体机、电脑连接安装所需要的全部线材辅材。




