附件:采购项目清单
1、 采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌型号
	单价
	小计
	备注

	1
	常规型密集架（6层）
	57.33
	立方米
	
	
	
	质保期：柜体10年

	2
	档案存取车梯
	1
	套
	
	
	
	—

	3
	档案库房专用灭火设备
	2
	瓶
	
	
	
	—

	4
	档案室专用温湿度计
	2
	套
	
	
	
	—

	5
	档案室专用抽湿机
	2
	套
	
	
	
	—

	6
	档案库房专用档案杀虫药
	500
	包
	
	
	
	—

	7
	物流搬运费用
	1
	套
	—
	
	
	—

	8
	安装调试费用
	1
	项
	—
	
	
	不含材料上架、归档

	合计
	—
	—
	—
	
	
	
	—


投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用；
二、技术要求
	序号
	货品名称
	招标参数

	1
	常规型密集架（6层）
	1. 不少于6层13列，存储容量≥57.33m³，规格：长3m×高2.45m×宽0.6m；架体采用GB标准冷轧钢板，厚度≥3.0mm。质保期：柜体≥10年。
2. 生产过程中材料、工艺均采用国家标准执行， 符合GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》国家标准技术参数。
3. 底梁、轴承档、夹紧块：采用 2.3mm 优质热轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，架体在轨移动轻便、平滑、平整。▲密集架产品符合①硬度≥0.6；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③附着力 ≤1 级；④耐腐蚀≥1000h；⑤甲醛释放量≤0.05mg/m3 、苯≤0.05mg/m3 、甲苯≤0.1mg/m3 、二甲苯≤0.1mg/m3 、总挥发性有机化合物TVOC≤0.3mg/m3 ；⑥可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑦装配要求；⑧搁板静载荷(载荷值：900N)；⑨全静载荷；⑩载重运行；⑪防尘门打开时的空载稳定性；⑫防尘门打开时的加载稳定性（1000N）；⑬活动部件关闭时的空载稳定性；⑭活动部件关闭时的加载稳定性；⑮搁板水平加载稳定性（100N）；⑯中性盐雾1000小时,达到10级；⑰覆盖层厚度。投标人或其制造商提供第三方检验机构出具的检验报告
4. 轨道：导轨采用20*20mm实心方钢，轨道板采用2.3mm优质热轧钢板。
5. ▲立柱（双P型立柱）产品符合：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度。投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的抽样检验报告
6. ▲挂板（（双菱形孔挂板）产品符合：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度。投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的抽样检验报告
7. ▲搁板（双P型搁板）产品符合：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度。投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的抽样检验报告
8. ▲档棒（U型挡棒）：产品符合：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度。投标人或其制造商提供第三方检验机构出具的检验报告
9. ▲侧板(加固筋侧板）：所投侧板需满足：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度。投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的抽样检验报告
10. ▲门板（门面）:需满足：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度。投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的检验报告
11. ▲密封条（不锈钢镶嵌式密封条）需满足：①耐干热性；②耐磨性；③耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；④耐老化性；⑤耐冷热循环性；⑥耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；⑦甲醛释放量≤0.5mg/L。
投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的抽样检验报告
12. 塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗细菌率均≥99%。

	2
	档案存取车梯
	高度不小于1.3米，用于档案存取作业

	3
	档案库房专用灭火设备
	国标专用二氧化碳灭火设备不少于4Kg/瓶，档案防潮、防火、零损毁

	4
	档案室专用温湿度计
	国标温湿度计，配合抽湿机对库房温湿度双重控制

	5
	档案室专用抽湿机
	一、基本参数
1、工作温度：5-38度
2、工作电压：≧220v/50hz
二、电路保护功能：
1、符合国家标准《CQC 1308-2017》相关标准的产品。
2、额定电压；≥AC220V 额定电流:≥100A；投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的抽样检验报告。
3、模块可以手动或远程操作实现负载的通电与断电操作，须具合分指示装置。任何情况下，指示装置应与实际的触头状态一致。如触头熔焊或粘连，即使进行了断电操作，指示装置应指示在合闸通电状态，不能给出错误的分闸断电指示。
4、分别用手动或远程控制模块的合闸信号与分闸信号，指示装置显示应正确。投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的抽样检验报告
5、用外力固定载流件的动静触头（模拟触头熔焊粘连），给出分闸信号后，指示装置仍显示在合闸状态。
6、▲在分闸位置，载流部件动静触头的电气间隙应≧ 5.0mm。投标人或其制造商提供带有CMA的第三方检验机构出具的抽样检验报告

	6
	档案库房专用档案杀虫药
	国标档案专用杀虫药，不少于2克/包。全面防虫、防霉变，保护档案资料

	7
	物流搬运费用
	设备运输及搬运至指定库房，含装卸、保险费

	8
	安装调试费用
	设备安装与调试，不含材料上架、归档



