深圳外国语学校龙华高中部聚智厅架空层音响及灯光设备采购招标需求
[bookmark: _GoBack]一 、项目需求内容
	序号
	项目内容
	数量
	品牌型号
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	主扩线阵音箱
	4只
	
	
	
	

	2
	主扩线阵低音
	2只
	
	
	
	

	3
	线阵吊架
	2台
	
	
	
	

	4
	主扩线阵功放
	2台
	
	
	
	

	5
	返听音箱
	2只
	
	
	
	

	6
	返听功放
	1台
	
	
	
	

	7
	专业调音台
	1台
	
	
	
	

	8
	音频信号处理器
	1台
	
	
	
	

	9
	电源时器
	1台
	
	
	
	

	10
	无线双手持话筒
	2台
	
	
	
	

	11
	无线双头戴话筒
	2台
	
	
	
	

	12
	立式双咪合唱话筒
	1台
	
	
	
	

	13
	机柜
	1个
	
	
	
	

	14
	音箱线
	1批
	
	
	
	

	15
	音频线
	1批
	
	
	
	

	16
	辅材配件
	1批
	
	
	
	

	17
	LED面光灯
	6台
	
	
	
	

	18
	LED染色PAR灯
	6台
	
	
	
	

	19
	LED染色PAR灯
	6台
	
	
	
	

	20
	信号放大器
	1台
	
	
	
	

	21
	电脑灯控制台
	1台
	
	
	
	

	22
	电源直通箱
	1台
	
	
	
	

	23
	铝合金灯钩
	18只
	
	
	
	

	24
	安全链
	18根
	
	
	
	

	25
	信号线
	100米
	
	
	
	

	26
	电源线
	150米
	
	
	
	

	27
	其他辅材
	1项
	
	
	
	

	28
	灯光吊杆
	1套
	
	
	
	

	29
	安装费、调试费
	1项
	
	
	
	

	合计金额（元）：
	









二、技术要求
为确保满足要求我校依据以下规范性文件所规定标准进行要求与验收：满足相应GB8898-2021《音频、视频及类似电子设备安全要求》、
三、需求清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	主扩线阵音箱
	1、单元配置≥2X8寸低音单元,≥44Ti压缩高音单元
2、频率响应≥100Hz-20KHz
3、灵敏度≥ 97dB (1m/w)
4、最大声压级≥126dB
5、额定功率≥350W Rms
6、最大功率≥700W
7、额定阻抗≥8Ω                                                                                                                                                                                                               8、线性阵列音箱结构：箱体由18mm高密度桦木夹板制作，音箱采用双频带扬声器发声结构和倒相式低频回响装置，每只线性阵列音箱都配有钢制的吊挂组件，采用可调节角度的音箱吊挂连接装置，采用音箱减震器装置，能够多只音箱进行线性阵列吊挂组合。音箱可内置D类数字功放合成有源音箱使用。音箱可内置DANTE传输芯片，用于远距离网络传输和控制音箱的音量和相位。                                                                                             9、喇叭特性:采用反球顶号角高音扬声器，配置高频定向传导压缩与N阶反射塞号角，构成高音直射平面波.
10、分频器特性:具有自动衰减过流过压的高音保护线路。
11、音箱联接性能:线阵音箱具有两种接线方式:可以直接连接全频音响线路,也可外置电子分频器分别对高音和中低音分别进行调整控制。                                                                                                                                     ▲12、为保证设备功能真实性、产品质量稳定性，以上第（8、9、10、11、）项所有性能要求，投标时需提供：
①国家认可的第三⽅检验（检测）机构出具并加盖（或带有）CMA或CNAS标志的检验（检测）报告扫描件或复印件并加盖产品制造商公章予以佐证，
②中标后可提供检验（检测）报告原件备查。
	4
	只

	2
	主扩线阵低音
	1、单元配置≥1X18”超重低音单元
2、频率响应≥40Hz-600Hz
3、灵敏度≥103dB(1w/1m)
4、最大声压级≥135dB
5、额定功率≥500W
6、最大功率≥1000W
7、额定阻抗≥8Ω
	2
	只

	3
	线阵吊架
	线阵音箱专用吊架
	2
	台

	4
	主扩线阵功放
	1、 额定功率:2*900W (8Ω);  2*1300W (4Ω)
2、桥接功率(8Ω)：2500W*1
3、信噪比：110dB
4、工作频率≥20Hz~20kHz
5、总谐波失真：≤1%@1kHz
6、灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V可选
7、阻尼系数：≥1000
8、输入抗阻：平衡20KΩ/非平衡10KΩ
9、内置功能：开机延时、过载保护、短路保护、温升保护
10、配备≥2.8寸FFT彩屏(240×320分辨率)，可实时显示多路温度、输入电源电压、当前工作模式、各通道音量大小、散热风速及实时信号频谱图，功放工作状态清晰可见，便于监控，有效保障设备正常运行。                                                                          ▲11、为保证设备功能真实性、产品质量稳定性，以上第（1、4、5、9）项所有性能要求，
投标时需提供：
①国家认可的第三⽅检验（检测）机构出具并加盖（或带有）CMA或CNAS标志的检验（检测）报告扫描件或复印件并加盖产品制造商公章予以佐证，
②中标后可提供检验（检测）报告原件备查。
	2
	台

	5
	返听音箱
	1、单元配置≥1x10寸低音单元， ≥HI25M*2压缩高音单元 
2、额定功率(W Rms)≥200W 
3、最大功率(W Rms)≥400W
4、频响范围≥45Hz-18KHz(±6dB) 
5、阻抗≥8Ω 
6、灵敏度(1m/1w)≥93dB 
7、最大声压级(dB)≥115dB(1m)
	2
	只

	6
	返听功放
	1、额定功率≥2*450W (8Ω); 2*650W (4Ω)
2、桥接功率(8Ω)≥1300W*1
3、信噪比≥110dB
4、工作频率≥20Hz~20kHz
5、总谐波失真：≤1%@1kHz
6、灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V可选
7、阻尼系数：≥1000
8、输入抗阻：平衡20KΩ/非平衡10KΩ
9、内置功能：开机延时、过载保护、短路保护、温升保护
10、配备2.8寸FFT彩屏(240×320分辨率)，可实时显示多路温度、输入电源电压、当前工作模式、各通道音量大小、散热风速及实时信号频谱图，功放工作状态清晰可见，便于监控，有效保障设备正常运行。 
	1
	台

	7
	专业调音台
	                                         1、≥10路MIC/16路LINE输入，每路具有≥3段均衡，中频段可以选频调节参数，MIC输入带独立48V幻象供电和低切功能。
2、≥2路MAIN主输出，≥4路GROUP编组输出，≥4路AUX输出，≥1路SUB超重低音输出。
3、主输出带≥9段均衡器。
4、内置≥24种效果，参数可调，具有独立效果EFFECT控制音量推子。
5、内置U盘MP3播放器和蓝牙播放器，具有显示屏及按键操作。
6、内置USB声卡播放和录音USB接口。
	1
	台

	8
	音频信号处理器
	1、 提供≥4路平衡输入≥8路平衡输出；
2、≥96k24BIT采样率；
3、音频信号处理器具有三种智能混音功能，自动增益混音、同时发言人数限制、自动避音功能。
4、音频信号处理器产品具有自动回声消除和环境噪声消除功能，可实现无噪音、高清晰的现场会议及远程视频会议。
5、音频信号处理器话筒输入具有48V幻象电源供电、0到50db话放增益连续可调、自动混音处理功能，自动摄像跟踪触发等功能。
6、音频信号处理器具有对输入端音频低切、独立反馈抑制、参量均衡、噪声门、增益、静音、相位、连动调节、音量编组调节等处理功能。
7、音频信号处理器具有对输出端音频分频、参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时、连动调节、音量编组调节等处理功能。                                                                                                 ▲8、为保证设备功能真实性、产品质量稳定性，以上第（3、4、5、6、7）项所有性能要求，
投标时需提供：
①国家认可的第三⽅检验（检测）机构出具并加盖（或带有）CMA或CNAS标志的检验（检测）报告扫描件或复印件并加盖产品制造商公章予以佐证，
②中标后可提供检验（检测）报告原件备查。
	1
	台

	9
	电源时器
	支持≥12路受控电源和1路直通电源输出，受控电源开启或关闭间隔时间可调
内置电源滤波器，可对输入电源进行净化处理
能网络远程监控设备电压、电流、温度信息
能对电源进行远程开/关机功能，支持外部中控和多台级联功能
带实时监测保护功能，有过压、欠压、过流保护功能，保护参数可自行设定
面板设有≥2寸TFT彩色液晶屏，可实时显示当前工作电压、电流、温度和输出状态等设备信息
内置高精度时钟电路，可实时显示当前时间和日期，有≥10组定时开关机可使用可设为循环或单次有效，也可设定单开或全开功能以节约能源
内置DHCP、TCP/IP协议，支持其它设备网络设备接入，带WIFI功能，支持本品牌音频处理器和时序电源在一个平板电脑上控制。
产品设≥2个TCP/IP网口，≥1个WIFi，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口
	1
	台

	10
	无线双手持话筒
	                                                                                                                                                                                                 1.采用≥四天线组合双通道双接收系统.设计有高灵敏分集选讯电路，能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码，接收机也可手动调节频率。
4.专业演出级别的微电脑控制PLL相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.                                                                                                                       5、内部采用集成电路双调谐真分集接收和数字式电子音量控制，面板设有彩色屏幕可实时显示显示电池电量、接收频道、接收频率、音量、静音状态、锁定状态、分集通道A/B切换显示、射频信号和音频信号强度。
6、手持话筒采用高品质心型指向咪头，具有频响范围宽和人声修饰功能。
接收机参数：                                                                                                                                  频率范围≥610-670MHz频率范围；                                                                                                                 信道数目≥200 (每通道各≥100)；                                                                                        动态范围：>100dB(A)；                                                                                                     调制方式：FM（调频）/PLL（锁相环频率合成）；                                                  频率响应≥30Hz-20KHz；                                                                                                     信噪比/S/N：≥105dB(A)；                                                                                                                                        邻频干扰比/F/N：>80dB；                                                                                                         镜像干扰比/P/N：>80dB；                                                                                                           使用范围≥200米 Meters（开阔地）；                                                                                         
	2
	台

	11
	无线双头戴话筒
	                                                                                                                                                                                                     1.采用≥四天线组合双通道双接收系统.设计有高灵敏分集选讯电路，能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码，接收机也可手动调节频率。
4.专业演出级别的微电脑控制PLL相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.                                                                                                                       5、内部采用集成电路双调谐真分集接收和数字式电子音量控制，面板设有彩色屏幕可实时显示显示电池电量、接收频道、接收频率、音量、静音状态、锁定状态、分集通道A/B切换显示、射频信号和音频信号强度。
6、手持话筒采用高品质心型指向咪头，具有频响范围宽和人声修饰功能。
接收机参数：                                                                                                                                  频率范围≥610-670MHz频率范围；                                                                                                                 信道数目≥200 (每通道各≥100)；                                                                                        动态范围：>100dB(A)；                                                                                                     调制方式：FM（调频）/PLL（锁相环频率合成）；                                                  频率响应≥30Hz-20KHz；                                                                                                     信噪比/S/N：≥105dB(A)；                                                                                                                                        邻频干扰比/F/N：>80dB；                                                                                                         镜像干扰比/P/N：>80dB；                                                                                                           使用范围≥200米 Meters（开阔地）；                                                                                         
	2
	台

	12
	立式双咪合唱话筒
	
类型：电容式超心型
频率响应≥50Hz～20KHz
拾音距离≥10-140cm                                                                   最大声压级≥128dB
灵敏度≥14±2dB                                                                                                                                 
供电方式：可DC48V幻象供电
超长鹅颈电容话筒，独立的立式架，平衡输出，适用于大型会议演讲及大合唱使用。
	1
	台

	13
	机柜
	27U 宽600深600金属机柜
	1
	个

	14
	音箱线
	2*2平方专业音箱线
	1
	批

	15
	音频线
	128网，双芯带屏蔽
	1
	批

	16
	辅材配件
	卡农公、卡农母、大三芯、莲花、speakon头、钢丝绳、膨胀螺丝等
	1
	批

	17
	LED面光灯
	                                                                                                                                                                               功    率≥200W
LED灯珠：节能模组≥4颗50W（2颗3200K,2颗5600K）
光学透镜：25度
通    道：9CH
控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式 
色    温：3200K/6000K/3200-6000K可调                                                                                                                                                                   
调   光：0—100%
显   示：四位八段数码管
频   闪：电子频闪1-25fps/秒，随机频闪，按顺序跳动，变速频闪（从慢到快）
散   热：通过优质散热片对流冷却,智能静音风扇辅助散热
防护等级：IP20                                                                                                                                                                 电源电压：AC100V-240V，50/60Hz
	6
	台

	18
	LED染色PAR灯
	                                                                                                                                  电源电压：AC100V-240V，50/60Hz
功    率≥162W
LED灯珠：节能≥54颗*3W,3合一灯珠
光学透镜：白色座高光效25度透镜（可选8/15/45/60度）
通    道：≥8通道模式选择
控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式，≥8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用
颜   色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速
调   光：0—100%
显   示：四位八段数码管
频   闪：电子频闪1-25fps/秒，随机频闪，按顺序跳动，变速频闪（从慢到快），混合频闪（频闪+底色、频闪+渐变）
散   热：通过优质散热片对流冷却,智能静音风扇辅助散热
防护等级：IP20
	6
	台

	19
	LED染色PAR灯
	                                                                                                                                  电源电压：AC100V-240V，50/60Hz
功    率≥162W
LED灯珠：节能≥54颗*3W,3合一灯珠
光学透镜：白色座高光效25度透镜（可选8/15/45/60度）
通    道：≥8通道模式选择
控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式，≥8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用
颜   色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速
调   光：0—100%
显   示：四位八段数码管
频   闪：电子频闪1-25fps/秒，随机频闪，按顺序跳动，变速频闪（从慢到快），混合频闪（频闪+底色、频闪+渐变）
散   热：通过优质散热片对流冷却,智能静音风扇辅助散热
防护等级：IP20
	6
	台

	20
	信号放大器
	                                                                                                                                                                                                      1、本多功能DMX处理放大器共≥8路输出与≥2路输入 每路输入有三芯卡侬座与五芯卡侬座。
2、 放大器的信号模式通过DMX输出按键选择打开与关闭。功能打开输入有信号时输出有信号。在输入没有时保持输出接收到最后一帧数据。
3、背后输出≥8个位对应的LED亮或者闪表示该路有信号输出。灭表示该路无信号输出。
4、放大器共有二个按键，每按一下改变相应的功能，在没有操作按键30秒后记录当前工作状态。
	1
	台

	21
	电脑灯控制台
	                                                                                                                     输出信号标准 DMX512国际标准
总通道数≥ 240路
可控电脑灯数量≥ 12台
可控电脑灯最大通道数≥ 16个
程序（场）数≥ 12场
程序最大步数（场景）≥ 40步
程序总步数（场景）≥ 480步
显示屏 LCD液晶显示屏，16×2字符
DMX512输出接口 3芯XLR针座及孔座
存储容量 ≥128K大容量记忆卡
输入电压 AC220V，50Hz-9V/1000MA
	1
	台

	22
	电源直通箱
	                                                                                                                                                                    供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.                                                                                                                                                            额定功率≥12路×4KW;                                                                                                                                                                                   可适用于任何负载，过载与短路双重保护高分断空气开关.                                                                                                                                                     A.B.C三相工作指示灯.                                                                                                                                                                                   设两脚和三脚万能备用插座方便使用
	1
	台

	23
	铝合金灯钩
	中型铝合金灯钩承重≥35Kg
	18
	只

	24
	安全链
	钢丝绳安全链
承受拉力200Kg
	18
	根

	25
	信号线
	2*0.3+128网 2芯信号线
	100
	米

	26
	电源线
	3*2.5平方电缆
	100
	米

	27
	其他辅材
	卡侬公母插头等辅材
	1
	项

	28
	灯光吊杆
	黑色油漆现场定制满足灯光吊挂要求
	1
	套

	29
	安装费、调试费
	设备的布线安装调试
	1
	项


四、项目技术要求
服务标准：本项目将严格按规范化的质量体系文件进行操作，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高服务质量，符合招标文件要求的技术标准及其它有关国家标准和规范为准。
2.标准和规范的冲突处理：
（一）标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。
（二）标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。
（三）国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。
（四）如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
五、项目商务要求
1、免费保修期内售后服务要求
（1）在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在质保期内提供 24 小时响应服务，接到故障通知后，维修人员需在 4 小时内到达现场，一般故障 24 小时内解决，重大故障 3 天内解决。
（2）定期巡检：在质保期内每年至少提供 2 次免费巡检，检查设备运行状况，进行必要的维护保养。
（3）质保期后提供终身维护服务，收取合理的材料与人工费用，确保系统长期稳定运行。
（4）提供完整的技术资料，包括设备说明书、电路图、维护手册等。负责设备运输、装卸，确保设备在运输过程中不受损坏，运输费用由供应商承担。配合学校完成相关验收工作，提供必要的检测报告和证明文件。
 2、关于交货
（1）工期：本项目要求在进场施工日起15个日历日内完工，进场施工时间由采购确定。
（2）合同方式：总价包干
（3）中标人必须承担清单内所有设备运输、安装等其他类似的义务。
3、关于验收
（1）支付方式：验收合格后一次性支付完成100%中标款项。

