	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	单价（元）
	总价（元）

	1
	冷光精雕紫光激光雕刻机
	1
	套
	
	
	
	

	2
	微型圆盘台锯机
	2
	套
	
	
	
	

	3
	UV打印机
	1
	套
	
	
	
	

	4
	机器狗
	1
	套
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]附件:深圳外国语学校高中部通用技术试验室设备补充项目清单
一、报价单
      投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用；

二、技术要求
	序号
	货品名称
	招标参数
	其他说明

	1
	冷光精雕紫光激光雕刻机
	一、基本参数
1、产品尺寸： 主机: 294mm×429mm×520mm
▲2、工作区域： 200mm×200mm（表面雕刻）
70mm×70mm（内雕）
3、激光器功率：5W 355nm 紫外激光
4、激光器寿命： ≥10000小时
▲5、最大加工速度：≥ 15,000mm/s
6、激光光斑尺寸：≥ 0.02*0.02mm、运动精度≥0.001mm
7、加工高度：≤150mm
8、切割能力：≤15mm（木板）、≤12mm（非透明亚克力）、
≤1.5mm（玻璃）
▲9、加工模式：提供内雕和表面雕刻两种加工模式，支持玻璃内雕、木头浮雕、金属刻字等多种材料不同雕刻形式
▲10、内雕性能参数：3D模型分层精度0.01mm
二、智能定位与控制
▲1、双摄像头定位系统：48MP×2工业摄像头，定位精度0.2mm，支持自动对焦、智能填充、批量加工对齐
▲2、软件系统：加工软件，支持Windows/macOS系统，支持1机多联，内置1000+材料参数库。
▲3、3D内雕引擎：支持2D转3D、文字转3D功能，内置纹理增强算法，实时体素预览雕刻效果
4、连接方式：USB/Wi-Fi（5G/2.4G双频段）/IP/AP模式，支持7G项目文件本地存储
三、安全防护设计
1、 激光安全防护：Class 4激光安全等级，全封闭防护罩（OD7+ @355nm），开盖检测自动暂停
2、 智能安全系统：三级火焰检测（响应时间<100ms），机身倾斜≥15°自动停机，激光模块过温保护、移动检测
3、环保要求：兼容SafetyPro AP2净化器（过滤效率>99.97%@0.3μm），运行噪音<65dB
四、包含旋转附件一套、内雕水晶耗材10套
五、包含烟雾净化器：1、输入电压：AC220V / AC110V
2、最大功率：120W
4、过滤效果：0.3μm, 99.95%
5、噪音：＜55dB
7、风量：初始风量>150ml/h
8、机身尺寸（长×宽×高）：490 × 290 × 542 (mm)
9、重量（不含吸烟臂）：20.7kg
气管外径为85mm,长1.5m可伸缩气管
二、产品特性                              
1、蓝牙无线连接，miniUSB蓝牙dongle(蓝牙dongle支持一对多连接,可通过长按电源键激活配对模式)
2、 多层过滤,层层防护,呼吸无忧：初效F8滤芯能够过滤的物质:灰尘、花粉、纤维、毛发、尘螨及其排泄物；中效H11滤芯能够过滤的物质:细小灰尘烟雾细菌；活性炭层，多孔结构,表面积大。能够过滤的物质:有害气体异味挥发性有机化合物(VOCs):如涂科、清洁剂中释放的化合物。；夹碳布层，由活性炭纤维制成,布状材料。由于活性炭的颗粒更小排布更加紧密。对于气味的去除更加高效。能够过滤的物质:有害气体颗粒物；H13滤芯能够过滤的物质:超细颗粒物过敏原细菌和病毒微小烟秀颖粒气味
3、气旋分离技术：创新性地增加气旋分离组件,可以将较大颗粒地粉尘颗粒物首先分离,延长滤棉使用寿命。
气旋分离组件可单独倾倒和清洗,免去频繁更换初效滤棉,降低使用成本
4、与主机无线联动机器随开随停：连接机器后,根据机器的启动状态联动启动净化器,当机器停止加工后,风扇持续运行30秒后关闭;无需用户自行开关,智能打造全程无烟体验。
5、跟随加材料,自动调节档位
对不同类型的加工材料进行尾气颗粒物分析和化学成分分析,净化器将根据材料的颗粒物和化学成分含量自动档位匹配。
使用NFC传感器实时更新滤芯的使用寿命
6、在上可以自行选择运行的挡位跟模式
	

	2
	微型圆盘台锯机
	1. 电压220V（±5%）；
2. 功率≥85W；
3. *最高转速：8000rpm（±5%）;
4. *工作台尺寸约：160x160mm，
5. *加工能力：硬木约5mm，软木约12mm，铜铝约1.5mm，亚克力板约4mm，PC板约1.5mm
6. *圆锯片内孔10mm（±5%）
7. 重量≥1.5kg,
8. 体积：24x18x10cm。
9. *附属零件：2支固定机器用螺丝，1个吸尘器用橡胶接头。
10. *切割台最大厚度：8mm（±5%）;
11. *提供产品使用操作册
12. 含80齿圆锯片 58mm、10齿钨钢齿圆锯片 50mm，20齿钨钢齿圆锯片50mm， 100直齿圆锯片 50mm一套
13. 含线锯条加持器一套
14. 含细齿锯条 41齿、中齿锯条 17齿、细齿带插销曲线锯条 18齿各12⽀
	

	3
	UV打印机
	1. 成型技术：UV桌面立体纹理打印（压电喷墨技术）
2. 机身尺寸/净重/打印尺寸：590×250×407 mm，净重<20kg；最大打印幅面330×420 mm，最大承载1.5kg
3. 框架/外壳：龙门式架构，1250吨汽车级高压压铸，密封外罩（UV光阻隔率>90%），空气过滤机构
4. 喷头系统：单喷头六通道UV喷头（CMYK+光油+白墨），快拆结构；喷头寿命1年（每日≤4h）；支持自动清洗+清洗液养护；喷头更换<20min
5. 打印平台：标准平板+Mini平板各一，轻质高摩擦基板；标配柔性粘附板(快拆)；自动调高精度±0.5mm
6. 运动速度/性能：UV喷头X轴运动；快速模式2min/A4、标准模式4min/A4、精细模式16min/A4（1440×1440dpi）
7. 墨水系统：CMYK+光油+白墨六色，100ml/通道，墨水加密(不支持第三方)，墨量智能管理(低于5%预警)，白墨防沉淀，墨盒快拆<1min
8. 核心功能：喷头快拆、自动调高、保湿机构断电自锁、JetClean™自清洗(定时闪喷)、闪喷功能、刮板清洁、滤芯快拆
9. 主摄像头：8MP SnapShot Camera，支持AI识别定位、相机自校准
10. 辅助定位：双激光定位系统，支持高度+轮廓检测(含透明材质)；XYZ行程自检；旋转配件360°满角度检测
11. AI功能：AI纹理生成(2D→3D浮雕最高5mm)、Make It Real AI设计工具、20000+模板库、首层检测、异物检测
12. 安全检测：倾斜超10°自动停机+报警、掉电提醒(推送APP/PC)、UV防护>90%、空气过滤、滤芯寿命提醒(3个月)、喷头防撞
13. 环境控制：全闭环风扇系统；工作噪音：封箱<45dB / 敞开<50dB / 清洗<60dB；温度15-35°C；湿度20%-85%；最大功耗90W，待机<2W
14. 套装包含墨水两套、空气净化器一套、旋转配件一套
	

	4
	机器狗
	1.产品尺寸：70cmx31cmx40cm
2.产品材质：铝合金+高强度工程塑料
3.整机重量：15kg（含电池）
4.供电电压：28V~33.6V
5.工作最大功率：约3000W
6.载荷：约7kg(极限~10kg)
7.运动速度：0~2.5m/s
8.最大攀爬落差高度：约15cm
9.最大攀爬斜坡角度：30°
10.铝合金精密关节电机：12个
11.膝关节内走线
12.关节热管辅助散热
"13.超大关节运动空间：
机身：-48~48°
大腿：-200~90°
小腿：-156~-48°"
14.超广角3D激光雷达
15.广角相机
16.基本运动、舞蹈等
17.智能OTA升级
18.APP高清图传、遥控、所有数据查看
19.APP图形化编程
20.前置照明灯（3W）
21.WIFI6双频无线802.11ax
22.蓝牙 5.2/4.2/2.1
23.探物避障
24.电池种类：普通（8000mAh）
25.续航时间：1-2h
26.充电器：普通（33.6V 3.5A）
27.保修期：半年
28.含手持式遥控器
	



