	初中部物理实验仪器及耗材需求清单

	序号
	名称
	规格
	品牌型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	塑料直尺
	1、50cm，刻度清晰，耐磨
	
	50
	个
	
	
	

	2
	塑料直尺
	1、100cm，刻度清晰，耐磨
	
	50
	个
	
	
	

	3
	打磨木块
	1、对摩擦力模块进行打磨处理
	
	80
	个
	
	
	

	4
	量角器套装
	1、20cm直尺。
2、45°直角三角尺。
3、30°直角三角尺。
4、180°量角器
	
	50
	个
	
	
	

	5
	汽油机模型
	1、全金属结构，压缩比1：6模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是汽缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。汽缸里上下移动的是活塞（制成整体形），汽缸顶部中间的是火花塞。模型备有灯光显示装置，电源电压为3伏。模型运转时，火花塞闪亮，进气和排气有灯光指示，可直观地说明进气、压缩、点火、排气的动作。
2、尺寸约：≥160*130*300mm
	
	8
	个
	
	
	

	6
	柴油机模型
	1、全金属结构，压缩比1：14模型的正面是沿汽缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是汽缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸顶部中间的是喷油嘴。模型运转时，进气和排气有灯光指示，可直观明了地观察进气、压缩、做功、排气的动作。
2、尺寸约：≥160*130*300mm
	
	8
	个
	
	
	

	7
	空气引火仪器
	1、尺寸：360*190
2、组成：专用气缸1个，活塞1个，铁丝1支，引火麻1包，火绒布1包，洗耳球1个，凡士林1瓶，点火棉1包
	
	20
	个
	
	
	

	8
	压力压强演示器
	1、透明塑料盒：盒壁带刻度，尺寸：≥18*5*9cm
2、组成：海绵块*3，同尺寸长方体铁块*3，尺寸：≥7*4.5*2cm，重量：≥490g，强磁铁钉*1
	
	10
	个
	
	
	

	9
	惯性演示仪
	1、主要配置及特征参数：
由塑料底座、立柱、拨片、隔板、小球等组成。
2、核心产品技术指标：
（1）塑料底座：
尺寸规格：265*170*38.5mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。
（2）拨片：
尺寸规格：130*30*24mm（±5mm）；材质工艺：弹簧钢。功能描述：优质弹簧片，提供弹力，击飞隔板。  
3、能够完成的教学演示：静止物体的惯性。
	
	20
	个
	
	
	

	10
	物体重心演示器
	1、方体框架由上下两块长方形平行板和四根支柱组成。用中空的长方体框架来模拟一个物体。底板贴有防滑垫，中间立柱上有重心块，用来表示模拟物体的重心。用重心块代表重心不很确切，但由于重块的质量比空心框架的质量大很多倍，用来模拟重心可以比较形象地说明问题。立柱上的重心块可以在立柱滑动，并用紧固螺钉固定在立柱上，调整重块的上下位置可以改变物体重心的高低。重垂线挂在重心块的紧固螺钉上垂线下端挂有重锤，可用于观察重力作用线。                  
2、材质：木质+塑料+金属等
3、底座长宽厚：≥25cm*20cm*1.6cm,长方体框架尺寸：≥14*9*20cm
	
	10
	个
	
	
	

	11
	滚摆
	主要配置及特征参数：
由塑料底座、摆体（摆轮和摆轴）、横梁、悬线和支架等组成。
核心产品技术指标：
塑料底座：
尺寸规格：436*274*49mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。
摆体（摆轮和摆轴）：
尺寸规格：直径∅128mm（±5mm），长度180mm（±5mm）；材质工艺：摆轮为Q235A材料，表面黑色亚光烤漆处理，提高外观品质，同时具备防锈防氧化功能。摆轴为优质304不锈钢材质，耐磨耐腐蚀；功能描述：这是演示能量转换的核心部件，观察其运动，能够直观的感受动能和势能的相互转化。
	
	10
	个
	
	
	

	12
	气体做功内能减少演示器
	1、实验器规格组成参数：
由铝型材底座、贮气筒、压力表、出气阀、温度传感器、数显温度表、气筒等组成。
2、核心产品技术指标：
（1）铝型材底座：
规格尺寸：底座尺寸400×90×35mm(±5mm)；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：90*35mm(±5mm)，ABS塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为气体做功内能减少实验提供安装平台。
3、能够完成的教学演示：气体做功内能减少实验。
	
	10
	个
	
	
	

	13
	长卷尺
	长度：30m 尺带防水防锈
	
	10
	个
	
	
	

	14
	压强膜
	8cm轻薄压强膜
	
	100
	片
	
	
	

	15
	针孔胶塞
	通用，耐高温
	
	100
	个
	
	
	

	16
	斜面小车
	1、长度：90cm；
2、组成：带轨道实木木板，配有刻度线，配重小车，挡板，垫高木块
	
	40
	套
	
	
	

	17
	阿基米德实验器
	1、700ml大体积溢水杯，塑料吊桶带提手带挂钩，白色浮体重物均分3等分体积（克重120g)
	
	50
	套
	
	
	

	18
	光具座
	1、有效刻度90cm，单光具座，配适合数量的铸铝（金属）滑块，用以穿插光学配件
	
	50
	个
	
	
	

	19
	白光色散与合成
	1、三棱镜18*4*4cm，带支架白光光源
2、清晰演示光的合成与色散。
	
	10
	个
	
	
	

	20
	左右手定则
	1、在一个200*158*18mm的蓝色塑料底板上安装有两根金属支杆，支杆顶部有一个透明塑料盖板将两根支杆连接固定。支杆上有两个金属片贴紧塑料板下部延伸，并悬挂一个方形线圈。方形线圈下部位于一个安装在底板上的蹄形磁铁中心。在底板上另外安装有两个4mm香蕉接线柱和一个按键开关。使用香蕉插连线连接DC3-4.5V的电流。按压一下按键开关，方形线圈瞬间通电，在磁铁中前摆或后摆。
	
	10
	个
	
	
	

	21
	直线电流磁场
	1、主要配置及特征参数：
塑料底座、开关、通电杆、翼形磁针组件、接线柱等组成。
2、核心产品技术指标：
（1）塑料底座：
尺寸规格：436*274*49mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。
（2）通电杆：
尺寸规格：338*184*8mm（±5mm），材质工艺：高碳45#钢。表面处理：通体镀装饰铬；功能描述：作为电生磁的主要零件和载体，通电后周围产生磁场。
3、能够完成的教学演示：奥斯特实验；通电导线周围存在磁场。
	
	10
	个
	
	
	

	22
	演示电磁继电器
	1、实验器规格组成参数：
由电磁线圈、铁芯、常开触点、常闭触点、弹簧、蜂鸣器、指示灯等组成。
2、核心产品技术指标：
外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致，红绿色指示灯分别指示常开和常闭状态。
3、能够完成的教学演示：电磁继电器工作原理。
	
	10
	个
	
	
	

	23
	家庭电路配件
	1、白炽灯泡60W*1、螺口*1、开关*1,拉线开关*1，不同功率的灯泡*3，
	
	10
	套
	
	
	

	24
	教师版红色激光笔
	1、配分光器，可磁吸，配充电电池和充电器。
2、配套扬光磁吸教学演示箱使用
	
	20
	个
	
	
	

	25
	教师版绿色激光笔
	1、配分光器，可磁吸，配充电电池和充电器。
2、配套扬光磁吸教学演示箱使用
	
	20
	个
	
	
	

	26
	发光型滑动变阻器
	1、200欧，1.25A，25cm*8.5cm，配香蕉插头的接线柱
	
	10
	个
	
	
	

	27
	数显万用电表
	1、交直流电压:0~1000V
2、交直流电流:0~10A
3、电容测量:0~40mF
4、电阻测量:0Ω~40MQ
5、频率/通断蜂鸣
6、二/三极管/数据保持
7、温度测量
	
	10
	个
	
	
	

	28
	数显游标卡尺
	1、SATA数显读数，量程：0-200mm 不锈钢尺带，分度值：0.01mm
	
	6
	个
	
	
	

	29
	数显螺旋测微仪
	1、SATA数显读数，量程：0-25mm，分辨率：0.001mm，误差：±0.002mm
	
	6
	个
	
	
	

	30
	液体压强计
	1、液体内部压强器由上下同步轮及旋钮、同步带、刻度尺、透明支撑架、旋转架、硅胶膜套、承压盒、硅胶管等组成。
2、带刻度空心铝合金管外径约12mm（内置齿轮传动机构控制承压盒方向转动）
	
	50
	套
	
	
	

	31
	机械秒表
	1、尺寸：≥70mm*50mm*16mm
2、带暂停，最小读数：0.1s,分针：15分/圈，秒针：30秒/圈
	
	50
	个
	
	
	

	32
	潜水艇模型
	1、模拟潜水艇
2、中号:≥33CM 模型X1
3、组成：控制器X2，备用尾翼X4，备用船盖X1，备用针管架X2
	
	10
	个
	
	
	

	33
	抽水机模型
	1、尺寸：23cm*14.5cm*18cm
2、重量：约600g
	
	10
	个
	
	
	

	34
	小型电动机模型
	1、产品尺寸≥9*14*10 1、永久磁铁尺寸为22x20x20mm，磁感应强度Br不低于72mT，N极涂红色，S极涂兰色或白色，端面应磨平。
2、极鞭园弧部分半径为23mm，一片涂红色，一片涂蓝色或白色。
3、转子(电枢)线圈应平整，对称。芯子端部为圆弧形直径为42mm，芯子与转子轴结合应牢固。
	
	50
	个
	
	
	

	35
	酒精灯芯
	1、直径≥6mm，长≥8cm
	
	50
	根
	
	
	

	36
	电陶炉
	1、尺寸：≥116*7cm，功率：≥1100W
	
	30
	个
	
	
	

	37
	烧杯
	2、高硼硅带木柄，≥400ml，耐高温
	
	100
	个
	
	
	

	38
	酒精
	1、规格：2500ml，浓度：95%
	
	20
	桶
	
	
	

	39
	蓄电池
	1、额定电压：6V。
2、额定容量：4Ah。 
3、密封式，免维护 
	
	30
	个
	
	
	

	40
	石棉网
	1、包边，长*宽≥12.5cm*12.5cm，石棉直径≥85mm
	
	100
	片
	
	
	

	41
	流体压强与流速关系演示器
	1、实验器规格组成参数：
由演示板（双面——液体式和气体式）、型材底座、透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）、U型管（3支）等组成。气体式实验时须与气源配合使用。
2、核心产品技术指标：
（1）演示板：
外形尺寸612*507*45mm（±5mm）；主要材质：ABS工程塑料、6063-T5材料；功能描述： 演示板为双面设置，液体式固定透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）等，气体式固定变径管（3种不同口径）、U型管（3个）等，作为流体压强与流速关系实验的重要组成部分。
（2）型材底座：
尺寸规格：580*160*35mm（±5mm）；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的底座。
（3）玻璃立管：
数量：3；规格：φ15mm*445mm（±5mm）；功能描述：实验时液体在玻璃立管中上升，通过其高度的比较判断液体压强的大小。 
（4）变径管：
尺寸规格：∅32mm（±5mm）；材质工艺：透明PC，精密注塑成型；功能描述：三段不同尺寸的管径，改变液体流速，达成实验目的。
3、能够完成的教学演示：气体压强与流速关系实验；液体压强与流速关系实验。
	
	10
	个
	
	
	

	42
	飞机升力演示器
	1、本仪器由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、木板底座等组成，本仪器除飞机模型与滑杆压板可取下，其余部件均被固定。
2、其中飞机模型的机翼剖面为前端圆钝、后端尖锐，上边较弯、下边较平，上下不对称，这样当空气流向飞机模型时(相当于飞机向前滑行)，根据伯努利定理，气流经过上翼面，气流受挤流速加快，压力减小，而流过下翼面时气流受阻力影响流速缓慢，压力大，于是，这个压力差便形成了一种向上的升力，当这个升力大于飞机的重量时，飞机就飞起来了。本仪器使用电源为50Hz、220士22V交流电压。
	
	10
	个
	
	
	

	43
	小号闹钟
	1、长：≥11.5cm，高：16cm，电池款
	
	10
	个
	
	
	

	44
	保险丝作用演示器
	1、尺寸：48cm*10cm*31cm
2、产品重量：约6.5kg
3、输入电压：AC 220V 50HZ
4、输入电压：AC 13.5V±1V
5、最大输出功率：200W
	
	10
	台
	
	
	

	合计金额（元）：
	


