**附件：**

**深圳外国语学校（集团）初中部速印机采购项目**

**需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 型号 功能 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 理想速印机 | 型号：SV5354C  原稿尺寸（使用稿台时）:50X90mm—310X432mm  原稿重量： 46-210g/㎡  最大扫描面积： 297X432mm  用纸尺寸： （最小）100X148mm—（最大）310X432mm  进纸容量： 1600-1000张（110mm堆叠高度以下）  印刷纸张重量：46-210g/㎡；  印刷速度：130张/分钟；  图像处理模式： 文字、照片、图文、铅笔；  扫描分辨率： 600X600dpi  制版时间： 约16秒（A4，长边进纸） 快速制版打开时约14秒（A4，长边进纸）  最大印刷面积：289mm×423mm  印刷缩放倍率： 无倍缩放（50%——200%）、100%缩放比率  三级放大：141%、122%、116%  四级缩小：94%、87%、82%、71%  印刷速度： 60—150张/分钟（五档60、80、100、120、130张+高速模式150张/分）  印刷位置调整：（垂直）±10mm （水平）±15mm  主要功能：自动进程、铅笔模式、网点模式、二合一功能、消除中缝、自动/手动均墨、节能模式（关机或休眠）、省墨模式、扫描浓度调整、印刷浓度调整、程序A/B、计数器报表输出、保密模式、编程印刷、耗材剩余量提示、自动休眠设定、自动关机设定、 IQ系统、多米诺出纸系统、加密打印功能、隔页纸分页功能、重叠进纸检测功能、USB flash-via-printing打印、标配工作台，并包含分纸器、A3版纸5卷、SV型油墨10支，三年保修。 | 1 | 台 |  |  |