|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称:深圳外国语学校初中部教室改造工程 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 1 | 011601001002 | 砖砌体拆除(1)砌体名称:250mm厚轻质砖墙体拆除 | m3 | 85.00 |  |  |  |
| 2 | 011605002002 | 拆除踢脚线(1)饰面材料种类:拆除块料地脚线 | m | 79.00 |  |  |  |
| 3 | 011105003002 | 块料踢脚线(1)面层材料品种、规格、颜色:贴面砖踢脚线 | m | 79.00 |  |  |  |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面(1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:铺地砖250\*800mm | m2 | 75.00 |  |  |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除(1)拆除的基层类型:旧天花拆除 (2)龙骨及饰面种类:含龙骨铝板天花 | m2 | 49.00 |  |  |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具(1)名称:LED灯 | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 030204031001 | 普通吊顶扇美的风扇（1)20A带无级调速器 | 套 | 22.00 |  |  |  |
| 8 | 011201001002 | 墙面一般抹灰【内墙面】(1)墙体类型:内墙面挂铁丝网2遍 (2)面层厚度、砂浆配合比:内墙面水泥砂抹灰30mm | m2 | 57.00 |  |  |  |
| 9 | 011406001002 | 抹灰面油漆(1)部位:油漆面翻新 (2)刮腻子遍数:满刮腻子二遍 (3)油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆一底二面 (4)基层处理:去除油皮 | m2 | 1300.00 |  |  |  |
| 10 | 030212001001 | PVC电线管DN25 | m | 100.00 |  |  |  |
| 11 | 030212003006 | 管内穿BV- 4mm2铜芯线安装（火线、零线、地线各100m） | m | 500.00 |  |  |  |
| 12 | 综合价 | 脚手架使用 落地式 搭设高度3m以内（单搭设的装饰工程外脚手架） | 100㎡/10天有效使用天数 | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 011601001002 | 拆除讲台地面(1)砌体名称:150mm厚轻质砖墙体拆除 | m3 | 18.91 |  |  |  |
| 14 | 补01002 | 计日工（1）现场清理、保护 | 工日 | 4.00 |  |  |  |
| 15 | AZG0002-7 | 二次搬运材料人工 | 工日 | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 010103002001 | 人工装废料垃圾汽车外运35公里 | 100m3 | 103.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 税金及管理费13.5% |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计造价 |  |  |  |  |  |