|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附件：** | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | | 1.饰面材料种类:花岗岩 | m2 | 54.00 |
| 2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | | 1.构件名称:垫层 2.拆除构件的厚度或 规格尺寸:300mm垫层 | m2 | 54.00 |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | | 1.土壤类别:三类土 （人工挖土） 2.挖土深度:2米以内 | m3 | 133.20 |
| 4 | 040103001001 | 回填方 | | 1.填方材料品种:人 工回填石粉渣 | m3 | 20.00 |
| 5 | 040103001002 | 回填方 | | 1.填方材料品种:原 土回填 | m3 | 97.20 |
| 6 | 040103002001 | 余方弃置 | | 1.废弃料品种:土方 2.运距:35km | m3 | 36.00 |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | | 1.废弃料品种:建筑 垃圾 2.运距:35km | m3 | 37.80 |
| 8 | 040501004001 | 塑料管 | | 1.垫层、基础材质及 厚度:100mm石粉垫层 2.材质及规格:HDPE 内肋增强聚乙烯（PE )螺旋波纹管 | m | 40.00 |
| 9 | 040101003001 | 挖基坑土方 | | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内 | m3 | 12.56 |
| 10 | 040103002002 | 余方弃置 | | 1.废弃料品种:土方 2.运距:35km | m3 | 12.56 |
| 11 | 040504001001 | 砌筑井 | | 1.垫层、基础材质及 厚度:沉沙池 | 座 | 2 |
| 12 | 011102001001 | 石材楼地面 | | 1.找平层厚度、砂浆 配合比:300mmC10混 凝土垫层 2.面层材料品种、规 格、颜色:50mm花岗 岩面层 | m2 | 86.55 |
| 13 | 050102001001 | 栽植乔木 | | 1. 朱蕉2株  紫雪茄花500袋  2.鸭脚林400袋  3.红花继木180袋  4.九里香160袋  5.翠芦莉300袋 | 类 | 5 |
| 14 | 050307016001 | 树池 | | 1.池壁材料种类、规 格:砖墙面贴花岗岩 | 个 | 2 |