## 项目参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| 1 | 项目概况 | 1、“▲”投标人负责制定项目呈现流程并执行。2、“▲”项目器材租赁服务：12月13日-17日；设备12月12日下午18点前必须安装调试完毕。 |
| 2 | 项目器材租赁要求 | 一、舞台制作1、舞台 15.86m\*11m\*1m 174平方2、地毯 深灰色 230平方3、舞台台面封新板+找平 1项4、楼梯 2套 |
| 二、灯光系统制作 1、ACME 380电脑光束灯 36台2、TD摇头LED灯 48台3、1200W切割灯 10台4、电脑灯MA-2调光台 1台5、大功率烟雾机+烟油 2台6、雷亚架（16\*10m\*1）+侧光龙门架（16\*10m\*2） 1套7、电箱 300A 1套8、电葫芦 4套9、主电缆 50平方\*5\*120m 1项 |
| 三、音响系统制作 1、“▲”MEYERSOUND 双10”有源线阵列主扩扬声器 12只2、X15 单15”返送扬声器 10只3、“▲”ALTO BLS218 超低音扬声器 4只4、XTA DP448数字音箱处理器 1台5、Q4 M30功放机 6台6、SHURE BETA58 无线咪 8套7、SHURE头戴无线麦克风 12套8、MIDAS M32 数字调音台 2台9、“▲”Neumann KM184 合唱电容麦 6套10、SHURE UA870 指向天线 信号放大器 2套11、SHURE 接收机 10台12、DI盒 5套13、K&M话筒支撑架 10支14、三凌电源配电柜 1台15、配套线材 1项16、对讲系统 1项 |
| 四、LED系统制作 1、LED P3大屏幕 14米\*5.5米 77平方米2、视频控台系统V6 1套3、多媒体服务器 S3 1套4、视频处理器 1套5、控制电脑 1台6、配套线材 1项 |
| 五、座位+人工+运输+吊车：1、贵宾椅 400套2、吊车 1项3、车辆运输 1项4、人工 1项 |
| 3 | 其他要求 | **本项目投标费用为总包费用** |