# 附件1：

# ****深圳外国语学校高中部楼宇名制作和安装采购清单****

**一、有关说明：**

(一)投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

(二)若所投产品属于政府强制采购节能/环保产品的，则投标人必须提供国家强制性节能或环保产品进行响应，并提供该产品强制性节能或环保产品认证证书，否则视为无效投标。

**二、清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **材料及工艺** | **单位** | **数量** |  **单价**  |  **金额**  |
| 1 | 尚德楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1200\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 尚真楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1450mm\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 至善楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1200\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 笃行楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1400\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 博文楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1600\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 弘毅楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1100\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 静雅楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1000\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 逸远楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1000\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 沁禾园 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：800\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 云曙楼1 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1500\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 云曙楼2 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1200\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 雅望楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1000\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 德馨楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1500\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 风鹏楼 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1500\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 15 | 体育馆 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，不锈钢骨架支撑，规格：1600\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 16 | 奕辰台 | 304#1.2mm不锈钢烤漆折字成型，规格：1200\*3个 | 组 | 1 |  |  |
| 17 | 高空台班 | 专业人工高空吊装及台班 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | (人民币大写) |  |   |

本项目为货物类招标，报价包含高空安装费、墙面破损修复、管线修复、部分旧有物品拆除和墙体修复及增值税。