
深圳外国语学校高中部大课堂新风系统加装项目清单
	[bookmark: heading_3]序号
	项目名称
	规格参数/说明
	品牌
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	商用全热交换新风主机
	满足招标文件核心参数
	
	台
	1
	
	

	2
	多级过滤耗材套装
	G4/F8/H13/活性炭，含首年更换
	
	套
	1
	
	

	3
	送风、排风风管系统
	镀锌钢板、保温、隔声、密封
	
	项
	1
	
	

	4
	风口、静压箱、电动风阀
	5个排风口，5个新风口、静音可调、风量可控
	
	项
	1
	
	

	5
	减震、降噪、密封配件
	减震吊架、软接、隔声棉
	
	项
	1
	
	

	6
	智能监测控制系统
	自动变频系统
	
	套
	1
	
	

	7
	深化设计、安装、调试工程
	勘测、图纸、施工、调试
	
	项
	1
	
	

	8
	开孔、墙面吊顶修复、清洁清运
	开墙孔500mm*300mm 6个，室外挂机处两处防水修复、原貌还原、场地清零
	
	项
	1
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	9
	质保运维、售后保障费用
	1年整机质保、年度巡检运维
	
	项
	1
	
	

	10
	税金及其他不可预见费用
	含税、杂费、安全文明施工费
	
	项
	1
	
	

	项目包干总报价（元）
	¥




附件2 技术参数响应偏离表
说明：1、逐条对应招标文件核心技术参数、施工标准、服务要求填写；2、无偏离填“无偏离”，优于招标要求填“正偏离”，低于招标要求填“负偏离”（负偏离视为无效投标）；3、必须附产品检测报告、认证证书佐证。
	序号
	招标文件技术/服务要求
	投标产品/方案实际参数
	偏离情况

	1
	新风主机风量≥12960m³/h，
	
	

	2
	全热交换效率≥75%，焓效率≥72%
	
	

	3
	四重过滤：G4初效+F8中效+H13高效+活性炭除异味
	
	

	4
	直流变频电机
	
	

	5
	室内满负荷运行噪声≤40dB(A)
	
	

	6
	整机1年质保
	
	

	7
	周末施工、全程防尘降噪、装修无偿修复
	
	

	8
	其他技术及服务要求
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