技术规格偏离表
项目名称：深圳外国语学校初中部淬真楼与弘知楼天井加装天窗面板采购
招标编号：SWZ2026030
投标人名称：（加盖公章）                    日期：    年  月  日
	序号
	产品名称
	招标文件技术参数要求
	投标文件技术参数响应
	偏离情况
	说明

	1
	[bookmark: _GoBack]钢结构天窗面板
	1.钢结构品种、规格：斜拉杆φ100×8（Q235B）、框架钢梁□200×150×8（Q235B）、次梁150×100×6（Q235B）、龙骨80×60×4（Q235B）
2.预埋钢构件
3.面板材质：8mm厚优质耐力板（颜色可选），配套耐力板专用压边条，防水胶条
4.钢结构涂防腐漆的钢构件均应做表面喷砂除锈，钢结构涂环氧富锌底漆厚度1×50um，环氧云铁中间漆厚度1×50um，面漆为3遍氟碳漆厚度100um
5.结构胶等其他辅材
6.其它应满足相关技术规范
	
	
	

	2
	天窗面板排水
	1.排水沟规格：200×200mm
2.材质：2mm厚304不锈钢排水天沟
3.排水管：DN110 PVC雨水管
	
	
	

	3
	钢结构与墙体交接处防水处理
	1.原外墙开20×10mm槽
2.2mm厚不锈钢板入墙20mm
3.玻璃专用胶填缝
4.恢复墙面油漆
	
	
	

	4
	监控移位
	1.监控保护性拆除及移位
	
	
	

	5
	安装服务费
	1.施工脚手架
2.高空作业车
3.安全文明施工措施
4.施工地面及成品保护
5.完工场地清洁
6.项目保险
	
	
	


注：1. "偏离情况"栏请填写"无偏离""正偏离"或"负偏离"；
    2. 如有偏离，请在"说明"栏中详细说明偏离内容及原因；
    3. 带"▲"号的部分为重要参数，负偏离将导致严重扣分；带"★"号的条款为实质性条款，任何负偏离将作投标无效处理。

投标人（盖章）：________________
法定代表人或授权代表（签字）：________________
日期：______年____月____日


____月____日
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