
深圳外国语学校龙华高中部匹克球设施设备购置项目需求

一 、项目需求内容

	序号
	项目内容
	数量
	备注

	1
	网柱
	7米
	

	2
	网球网
	2副
	

	3
	面板灯结构
	12套
	

	4
	驱动电源
	12套
	

	5
	铝型边框及背板
	12套
	

	6
	支架
	12套
	

	7
	电源线
	400米
	

	8
	线管及辅材
	1项
	

	9
	安装费
	12项
	

	10
	配电箱箱体
	1个
	

	11
	微型断路器+漏保
	2个
	

	12
	微型断路器
	1个
	

	13
	微型断路器
	1个
	

	14
	交流接触器
	2个
	

	15
	急停开关
	1个
	

	16
	浪涌保护器
	1个
	

	17
	模数插座多功能三插
	1个
	

	18
	安装配件
	1项
	

	19
	安装调试费
	1项
	

	20
	防撞软包
	26㎡
	

	21
	配套辅材
	1项
	

	22
	匹克球拍
	10只
	

	23
	匹克球
	15桶
	

	24
	器材收纳柜
	1个
	


二、需求清单
	序号
	品名
	规格
	数量
	单位

	1
	网柱
	匹克球专用网柱材质：镀锌钢管8*8cm方管；

2、配套安装
	7
	米

	2
	网球网
	1、规格：网球网
网孔：40×40mm，线径：2.5mm;
	2
	副

	3
	面板灯结构
	输入电压：AC100-220V,50/60 Hz；额定功率：80W 电源；光源：Lumileds3030 LED；功率因数：≥0.95；显色指数CRI：定制；色温：定制色温；IP等级：IP54；外形尺寸：1400mm*218mm*88mm；灯具重量：4.5kg

整灯光通量≥7200Lm，灯具效能≥90lm/w，色温≥5400K，一般显色指数≥81，特殊显色指数R9≥3。

IP45防护等级，防水结构设计，灯具更安全。

可调角度设计，可调角度支架带刻度识别，可按刻度调节投光方向。
▲灯具依据GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》标准，室内灯具通过高温操作试验，在温度不低于40℃，相对湿度不应超过50%，持续试验≥168h,试验后灯具无明显损坏，光通量相对于初始光通量的变化不超过8%。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）)“CMA”标志的检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图（因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。 ③委托单位(送检单位)需是投标人或所投产品制造商）。

▲灯具依据GB/T33721-2017的测定，经低温启动试验，在-40℃温度中进行300次1min开，19min关的循环，试验后灯具无明显损坏，光通量 相对于初始光通量的变化不超过8%。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）)“CMA”标志的检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图（因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。 ③委托单位(送检单位)需是投标人或所投产品制造商）。

▲灯具依据GB/T33721-2017的测定，经温度冲击试验，灯具在低温-40℃、高温70℃暴露时间2h、循环20次，试验后灯具无明显损坏，光通量相对于初始光通量的变化不超过8%。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）)“CMA”标志的检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图（因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。 ③委托单位(送检单位)需是投标人或所投产品制造商）。

▲LED灯具依据GB/T 10125-2021标准，通过耐中性盐雾试验，经GB/T 2410-2008、GB/T 250-2008测定，在环境温度：（23±2）℃；相对湿度：（50±5）%，测试时间≥480h,测试后透光率＞95%，灰卡变色等级5级，无粉化、无开裂、无起泡、无剥落、无变形。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）)“CMA”标志的检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图（因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。 ③委托单位(送检单位)需是投标人或所投产品制造商）。
	12
	套

	4
	驱动电源
	输入电压：AC100-220V,50/60 Hz；额定功率：80W 电源；光源：Lumileds3030 LED；功率因数：≥0.95；
	12
	套

	5
	铝型边框及背板
	铝型材质、配套背板及相关材料
	12
	套

	6
	支架
	根据现场环境定做支架
	12
	套

	7
	电源线
	国标RVV3*1.5
	400
	米

	8
	线管及辅材
	PVC线管、线槽及相关配套部件
	1
	项

	9
	安装费
	布线、安装及调试
	12
	项

	10
	配电箱箱体
	尺寸400*600*300mm
带锁体、安装导轨
	1
	个

	11
	微型断路器+漏保
	2P 20A带漏电保护控制器，包含相关部件
	2
	个

	12
	微型断路器
	1P 16A空气保护器、包含相关部件
	1
	个

	13
	微型断路器
	3P 25A空气保护器、包含相关部件
	1
	个

	14
	交流接触器
	专用保护器
	2
	个

	15
	急停开关
	手动急停按钮
	1
	个

	16
	浪涌保护器
	专用浪涌保护器，最大40KV功率
	1
	个

	17
	模数插座多功能三插
	多功能16A专用插座
	1
	个

	18
	安装配件
	配套铜牌线耳等相关配件
	1
	项

	19
	安装调试费
	设备的安装接线及调试
	1
	项

	20
	防撞软包
	规格：厚度2cm；材质：NBR

2、包含安装及辅助材料配套。
	26
	㎡

	21
	配套辅材
	项目所有安装材料及相关备件
	1
	项

	22
	匹克球拍
	球拍材质：碳纤维；球拍质量：235g±5；核心厚度：16mm；球拍长度：414mm；球拍宽度：183mm；手柄长度：125mm；手柄围度：104mm
	10
	只

	23
	匹克球
	规格：40孔匹克球，直径74mm，4只装/包；材质：PE；颜色：荧光绿
	15
	桶

	24
	器材收纳箱
	不锈钢器材收纳配套箱子，1000mm*宽500mm*高480mm
	1
	个


三、技术要求

1.服务标准：本项目将严格按规范化的质量体系文件进行操作，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高服务质量，符合以下标准及其它有关国家标准和规范为准：

（1） GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》
（2）GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》
2.技术保障：投标时需提供①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）)“CMA”标志的检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。如检验（检测）报告中明确备注说明相关检验（检测）项不在检验（检测）机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求； 
3.标准和规范的冲突处理：

（一）标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

（二）标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

（三）国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。

（四）如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
四、商务要求

1.免费保修期内售后服务要求

（1）免费保修3年，保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在质保期内提供 24 小时响应服务，接到故障通知后，维修人员需在 4 小时内到达现场，一般故障 24 小时内解决，重大故障 3 天内解决。

（2）定期巡检：在质保期内每年至少提供 2 次免费巡检，检查设备运行状况，进行必要的维护保养。

（3）质保期后提供终身维护服务，收取合理的材料与人工费用，确保系统长期稳定运行。

（4）提供完整的技术资料，包括设备说明书、电路图、维护手册等。负责设备运输、装卸，确保设备在运输过程中不受损坏，运输费用由供应商承担。配合学校完成相关验收工作，提供必要的检测报告和证明文件。

 2.关于交货

（1）工期：本项目要求在合同签订日起10个日历日内完工。

（2）中标人必须承担清单内所有设备运输、安装等其他类似的义务。

3.关于验收及支付方式：本项目服务完成、验收合格后，学校按合同价一次性付清全额款项。

报价函

深圳外国语学校：

经研究，我们决定参加本项目采购活动。为此，我方按招标文件规定提供相关服务，报价：人民币    （大写），    元（小写）。

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我方如中标后提交的响应文件，正本一份，副本二份，与正本响应文件内容一致。

2.如果我们的响应文件被接受，我们将履行响应文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3.我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5.我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、公证费等相关费用，遵守贵方有关竞标的各项规定。

6.我方的响应文件自开标之日起有效期为 30 日历天。

7.我方报价若未被采纳，采购人有权不做任何解释；

8.与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：       

邮政编码：          

联系人：            

电话：           

供应商：         （盖章）

日期：    年  月  日

法定代表人（负责人）证明书
（姓名），现任我单位    职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：    ，联系电话：    。
特此证明。
说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
2、本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
3、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。
4、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

	证件扫描件正面
	证件扫描件反面


投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托   （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：        ；
身份证件号：        ，职务：      ；
联系电话：     ，手机：       ，电子邮箱：        ；
授权委托日期：    年  月   日。
附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
	证件扫描件正面
	证件扫描件反面


供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章） 填表日期： 年 月 日

	采购人
	深圳外国语学校
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


采购投标及履约承诺函
致：深圳外国语学校

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

12.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

13.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

                                      投标人（加盖单位公章）：

                                 日期： 年 月 日


